Le modifiche rispetto alla situazione attuale sono evidenziate in verde:

|  |
| --- |
| **IT** |
| **SOFTWARE GESTIONE DELL’ENERGIA**  Software di supervisione per sistemi Windows, si suddivide in 2 funzioni, configurazione EMS e supervisione.  L’utilizzo in modalità “supervisione” prevede l’abbinamento con una chiave USB di licenza F80BS32 o F80BS255 (Occorre una licenza per ogni computer su cui si desidera installare il software).  Per l’utilizzo in modalità “configurazione EMS” non occorre alcuna licenza e permette la configurazione e il collaudo di tutti i moduli del sistema EMS.  **NOVITÁ:**  **- Software di supervisione:**   * + - **Dispositivi aggiunti:**   • ---   * + - **Nuove lingue:**   • ---   * + - **Nuove funzionalità:**   • Nuova modalità di aggiornamento del pacchetto software tramite notifica sulla homepage dell’interfaccia utente  **- Software di configurazione EMS:**   * + - **Dispositivi aggiunti:**   • Centrali di Misura Multifunzione gamma EMS BTDIN:  Monofase inserzione mediante bobine Rogowski Chiuse - art. **F80BM3M63**  Trifase inserzione mediante bobine Rogowski Chiuse - art. **F80BMT125**  Trifase inserzione mediante bobine Rogowski Apribili - art. **F80BMR630**, **F80BMR1600**, **F80BMR3200** e **F80BMR6300**   * + - **Nuove lingue:**   • ---   * + - **Nuove funzionalità:**   • Nuova modalità di aggiornamento del pacchetto software tramite notifica sulla homepage della interfaccia utente  • Possibilità di aggiornare contemporaneamente il firmware di tutti i moduli EMS rilevati direttamente dal menu “Leggi configurazione tramite USB” |
| **Software Energy management:**  BTicino\_Energy\_management\_software\_Setup\_1.05.01.zip |
| **Manuale Configuratore EMS:**  RA00163BC\_I\_IT.pdf |
| **Manuale Software gestione energia:**  RA00163BC\_U\_IT.pdf |
| **Tabella parametri:**  FILE NON PIU’ PUBBLICATO: ELIMINARE IL RIFERIMENTO |

|  |
| --- |
| **Sistemi operativi supportati:**   * Windows XP (Professional) - SP3 * Windows Vista - SP2 * Windows 7 - SP3   Windows 10 - tutte le SP |

Le modifiche rispetto alla situazione attuale sono evidenziate in verde:

|  |
| --- |
| **EN** |
| **ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE**  Supervision software for Windows operating systems, is divided into two functions, EMS configuration and supervision.  In order to use the “supervision” mode, an USB license key F80BS32 or F80BS255 is required (You need a license for each computer on which you want to install the software).  In order to use the “EMS Configuration” mode you don’t need any license; this part of the software allows the configuration and test of all devices in an EMS system.  **WHAT NEW:**  **- Supervision software:**   * + - **Devices upgrade:**   • ---   * + - **Language added:**   • ---   * + - **New features:**   • New way to update the software package via notification on the homepage of the user interface  **- EMS configuration software:**   * + - **Devices upgrade:**   • EMS BTDIN Multifunction measuring devices:  Single-phase connection via Closed Rogowski coils - Cat.No **F80BM3M63**  Three-phase connection via Closed Rogowski coils- Cat.No **F80BMT125**  Three-phase connection via Open Flexible Rogowski coils - Cat.Nos **F80BMR630**, **F80BMR1600**, **F80BMR3200** and **F80BMR6300**   * + - **Language added:**   • ---   * + - **New features:**   • New way to update the software package via notification on the homepage of the user interface  • Possibility to update “at once” firmware of all the EMS modules detected directly from the “Read configuration via USB” menu |
| **Software Energy management:**  BTicino\_Energy\_management\_software\_Setup\_1.05.01.zip |
| **Manual EMS Configurator:**  RA00163BC\_I\_EN.pdf |
| **Manual Energy manager software:**  RA00163BC\_U\_EN.pdf |
| **Parameter table:**  FILE NON PIU’ PUBBLICATO: ELIMINARE IL RIFERIMENTO |

|  |
| --- |
| **Supported operating systems:**   * Windows XP (Professional) - SP3 * Windows Vista - SP2 * Windows 7 - SP3 * Windows 10 - all SP |